附件1

宁夏巨灾防范工程主要设备技术参数表

序号	设备名称	部分主要指标
地震监测预报体系：观测系统
1	GNSS接收机

（含三要素气象仪）	短基线测量精度：平面优于3mm+0.3ppm，高程优于5mm+0.5ppm；长基线测量重复率：300km以内不超过3mm，300km以上优于1×10-8；天线相位中心偏差：不超过2mm；用标准模型修正后不超过1mm；接收机内部噪声水平：优于1mm；配备的扼流圈天线应具有国际大地测量；权威机构（NGS）认证的天线绝对相位中心改正模型等。
2	地应变仪（钻孔四分量）	分辨力：优于5×10-10；量程：应不小于5×10-6，可具备扩展量程；线性度误差：应不大于1%等。
3	绝对连续重力仪	测程：≥6000×10-5ms-2；精度：≤10×10-8ms-2；准确度：≤10×10-8ms-2；分辨力：≤1×10-8ms-2；重复性标准差：≤10×10-8ms-2等。
4	相对连续重力仪	直接测程：≥4×10-5ms-2；

格值精度：≤0.1%；分辨力：≤1×10-8ms-2；重复性标准差：≤5×10-8ms-2；漂移率：≤3×10-8ms-2/h等。
5	地应变仪（洞体伸缩）	分辨力：优于5×10-10；量程：应不小于5×10-6，可具备扩展量程；线性度误差：应不大于1%等。
6	倾斜仪（洞体水管）	量程：≥2＂；分辨力：≤0.0002＂；线性度误差：≤1%等。
7	水位仪	量程：0m～10m；分辨力：≤0.001m；最大允许误差：≤±0.2%F.S；仪器漂移：≤0.003m/月；响应速度：≥1m/s等。
8	测温仪	最大允许误差：≤±0.05℃；分辨力：0.0001℃；仪器稳定性：短期漂移：＜0.001℃/30天；测量范围：应为0℃～100℃；传感器耐压：大于10MPa等。
9	地电阻率仪	电阻率测量最大允许误差：±(0.1%读数+0.02Ωm)，0℃～40℃；电压测量最大误差：±(0.03%读数+0.003%满度值），18℃～23℃；±(0.1%读数+0.05%满度值），0℃～40℃；电压测量分辨力：不大于10μV；电压测量范围：（-1200～+1200）mV；工作电压：AC：200V～240V，DC：9V～13.8V，交直流自动切换；通道数：不少于3通道等。
10	地电场仪	测量通道：不少于6个；电压测量最大误差：±（0.1%读数+0.02%满度）；电压分辨力0.01mV；电压测量范围：（-1000～+1000）mV；频率范围：不小于DC～0.005Hz；输入电阻：不小于10MΩ等。
11	预警信息发布终端	入网注册：通过License或安全证书进行入网注册；

通信协议：通过MQTT协议订阅主题接收信息；信息解析：具备数据解析、重要参数计算和本地预警等级确定等功能等。
12	预警中心功能区LED高清显示屏	整屏尺寸：≥6.1m(宽) ×2.058m(高)，根据现场情况确定，投标产品面积偏差需≤1％；点间距≤1.58mm；亮度≥600cd/㎡（提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告）；刷新率：1920-3840Hz可调（提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告）；平整度（mm）：≤0.1；亮度均匀性：≥97%；对比度：≥6000：1（提供具有ILAC-MRA、CNAS、CMA、CAL标识的第三方检验机构检验报告）等。
备注	观测系统其它设备及详细技术参数详见初步设计附件册
地震监测预报体系：数据平台
1	核心路由器	风扇冗余、电源冗余配置；实配冗余主控板卡、交换网板；整机交换容量≥130T bps；包转发率≥25000M pps；配置的业务板卡实配NetStream或Neflow或sflow等流量统计功能；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、IS-IS、BGP、PIM、MSDP、MBGP、SRv6等路由协议；原厂产品质保≥5年，软件升级≥5年等。
2	核心交换机	实配冗余控板，实配独立交换网板≥6（按照实际需求配置），电源冗余，风扇冗余；交换容量≥640Tbps，包转发率≥230000Mpps；单槽位支持36口40G单板线速；各组件均支持热插拔功能；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；原厂产品质保≥5年，软件升级≥5年等。
3	防火墙-业务边界	国产化机架式设备，电源：冗余电源，接口：千兆电口≥8个，千兆光口SFP≥8个，万兆光口SFP+≥12个，满配相应光模块；原厂产品质保≥5年，软件升级≥5年等。
4	防火墙-核心墙	防火墙吞吐量≥35Gbps，最大并发连接数≥2000万，每秒新建连接数≥50万，IPS吞吐量≥12Gbps，IPSec VPN吞吐量≥30Gbps，SSL VPN吞吐量≥3Gbps等。
5	国产服务器 （计算1）	实配≥2颗国产处理器，C86架构每颗处理器≥32Core且主频≥2.7GHz并支持超线程、或ARM架构每颗处理器核数48Core且主频≥2.6GH；实配内存容量≥1TB；实配≥2块960G 企业级SSD硬盘；实配≥4个千兆电口，实配≥6个万兆光口（满配光模块）；实配交流电源数量≥2个，支持N+N冗余，支持热插拔；实配五年原厂维保；符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》等。
6	国产终端	单颗CPU主频≥2.8GHz，单颗CPU核心数≥8；实配内存容量≥16GB，实配≥2块256G 企业级SSD硬盘，实配≥2T SATA HDD硬盘，≥7200rpm；实配显卡1快，单卡显存容量≥2GB; 显存带宽≥1TB/s；显示器尺寸≥23.8英寸；实配五年原厂维保含正版操作系统、浏览器、WPS、ofd、杀毒、终端登录管理等软件，含五年原厂服务；包含电子签章功能等。
7	防火墙-中心站	国产化机架式设备，电源：冗余电源，接口：千兆电口≥8个，千兆光口SFP≥8个，万兆光口SFP+≥12个，满配相应光模块；原厂产品质保≥5年，软件升级≥5年等。
8	应急视频终端	配件包括摄像头，支持851万以上像素CMOS图像传感器，支持12倍光学变焦，支持遥控，支持不低于1080P分辨率的输出像素，配备专用控制端等。
9	MCU	MCU设备主机：全编全解，支持ITU-T H.323、IETF SIP、TIP标准，支持H.323、SIP框架协议。视频支持ITU-T H.265、H.264、H.264 HP、H.264 SVC、H.263视频协议；支持4K30帧、1080P60帧、1080P30帧、720P60帧、720P30帧，并向下兼容4CIF、CIF、QCIF图像格式等。
备注	数据平台其它设备及详细技术参数详见初步设计附件册
地震灾害防御体系：技术系统
1	数字节点地震仪	自然频率≤5Hz;频带范围0.2Hz～1000Hz;计时精度：±10μs;动态范围：≥145dB;仪器存储容量：≥64GB；采样间隔：0.25,0.5,1,2,4,8,10,20ms;防水等级：不低于IP67;野外可更换电池；采集站自主GPS定位拟合(精度<1.5m);常温下自主连续工作时间：>30天；充电时间：≤6小时；重量：≤2.5kg;内置RFID射频模块，可在关机状态下通过RFID找站等。
2	高密度电法仪	视极化率测量范围：±0.2%±1个字；电压最高采样分辨率：≤0.01μV;最大发射功率：≥9000W;供电脉冲宽度：1～60秒,占空比1:1;测量通道：≥5通道；配置二三维高密度电法处理软件等。
3	剪切波速测试仪	包括波速采集仪、波速探头(线缆150m)。功能模块包含：剪切波、压缩波、地脉动；采样频率范围：优于或等于10Hz～1MHz;采样点数范围：512～4096;测点间距：0.2m～2m等。
4	RTK（实时动态载波相位差分技术）	具备实时差分定位技术，特性：45个并行信号通道，RTK，L2以及GSM；静态测量性能：水平: 0.005m+1 ppm直:0.01m+2ppm；方位角测量之差：<6秒；软件要求：Promarkfield软件（静态测量时设备能够显示测量时间和测试的距离范围（km））；标配原装ASH-661测量天线（接收北斗信号）等。
5	机载LiDAR观测系统	LiDAR多旋翼平台1台；动力系统：纯电动；电机数量≥6;起飞重量：≤25kg;最大载荷重量：≥6kg;飞行性能：续航时间≥70min;巡航速度≥18m/s;最大爬升速度≥5m/s;最大下降速度 ≥3m/s;抗风能力≥6级；实用升限高度：≥海拔6000m。

多旋翼正射系统5台，电机数量≥4，续航时间≥40分钟。

LiDAR:激光扫描仪扫描距离≥900m;系统整体重量：≤5.5kg;系统绝对精度：±5cm@200m;内置相机≥2400万像素；脉冲回波次数：≥3次。

三维建模集群系统(含操作系统)：GPU≥RTX4080，计算核心数量≥7424个,主频≥2280MHZ，显存类型≥12G；三维重建支持多GPU处理，至少支持Nvidia和AMD显卡的处理；支持单台计算机启动3个及以上计算引擎；测图软件：支持GIS数据采集、编辑、入库一体化；三维采、编、质检与平台二维功能一致，并提供直观的三维专用功能；软件同时支持2007图式和2017图式等。
6	地震数据处理分析系统

（正版产权软件）	适用于地震勘探的多种标准数据格式；软件具备质量监 控、数据格式转换、静校正、振幅处理、反褶积、叠前 偏移、叠前去噪、交互速度分析、叠加、叠后偏移、叠 后去噪等全套常规数据处理功能模块；可以完成具有活 断层探测特点(能同时完成深浅活断层反射地震数据处理)的小采样(最小0.1ms),大道长(30-60s)的反射地震数据常规处理等。

适用于其他物探方法处理软件，包括地下断裂三维地质 建模、三维有限元力学分析、重磁电联合处理解释、活 断层场址效应评估、遥感解译分析等。

需包含专用高性能服务器(含操作系统)等。