附件1

工程建设内容及技术指标

银川河东国际机场跑道加铺工程主要包括对跑道北端0~3200米、北防吹坪、A2及A4滑行道采用沥青混凝土加铺，相应改造加铺区域的助航灯光设施。

一、场道工程

（一）道面病害处理

对跑道北端0~3200米、北防吹坪（现状均为水泥混凝土道面），A2及A4滑行道（现状均为沥青混凝土道面）病害进行处治。脱空区域采用水泥基注浆；错台、加铺厚度不足等区域进行铣刨（含不停航施工临时接坡），工程量约137482平方米；板缝、裂缝处粘贴改性沥青油毡，面积约9万平方米。

（二）道面加铺工程

加铺及过渡接坡道面均采用沥青混凝土结构。

跑道道面加铺结构自上而下为：5厘米厚SMA-13改性沥青混凝土上面层、6~7厘米厚AC-20改性沥青混凝土中面层、7~8厘米厚AC-20改性沥青混凝土下面层、1厘米厚橡胶沥青同步碎石封层。加铺宽度45米。

跑道道肩加铺结构自上而下为：5厘米厚SMA-13改性沥青混凝土上面层、5~7厘米厚AC-20改性沥青混凝土中面层、5~8厘米厚AC-20改性沥青混凝土下面层、1厘米厚橡胶沥青同步碎石封层。加铺宽度15米。

北防吹坪道面加铺结构自上而下为：5~10厘米厚AC-13改性沥青混凝土上面层、5~10厘米厚AC-20改性沥青混凝土下面层。加铺宽度60米。

A2及A4滑行道道面加铺5厘米厚SMA-13改性沥青混凝土面层；道肩加铺5厘米厚AC-13改性沥青混凝土面层。

（三）土面区处理及道面标志

对道肩及防吹坪外的土面区进行培土顺坡，挖方量约81180立方米（自然方）、填方量约92250立方米（压实方，含外借土方）、灰土防水层约7380立方米（压实方）。

划设临时和永久道面标志，总面积55772平方米。

二、助航灯光工程

拆除跑道、北防吹坪、A2、A4滑行道和相应接坡区域411套嵌入式灯具、303套立式灯具，以及相应隔离变压器、隔离变压器箱、隔离变压器箱基础。

利旧256套嵌入式滑行道中线灯、141套立式滑行道边灯、9套立式滑行道警戒灯、10套立式跑道进近灯。

更新120套跑道中线灯、120套跑道边灯、32套跑道入口灯、12套跑道末端灯、20套跑道入口翼排灯，均采用LED灯具；更新304套隔离变压器、722套隔离变压器箱、584座隔离变压器箱基础；更新现单灯监控系统。

新增3套滑行道边灯、3套隔离变压器及配套设施；A1滑行道新划设的跑道等待位置处新增2块滑行引导标记牌。

敷设二次电缆保护管长约10千米、二次电缆长约20千米等。